[bookmark: _GoBack]北京大运河博物馆（首都博物馆东馆）集中空调通风系统清洗采购需求
一、项目介绍
依据国家疾病预防控制局发布的《公共场所集中空调通风系统卫生规范》（WS 10013—2023）相关要求，为保证2026年我馆集中空调通风系统卫生工作顺利完成，北京大运河博物馆（首都博物馆东馆）需要采购专业公司来完成集中空调通风系统清洗工作。
具体清洗设备项目如下：
1、通风管道：43893.92m²
2、新风机组：18台
3、精密空调：29台
4、舒适空调：43台
5、全热回收机组：12台
6、VRV室外机：7台
7、恒温恒湿空调机组：6台
8、地板对流器：269台
9、风机盘管：651台
10、铝合金风口：3680个
二、服务要求
1. 每个清洗项目具体清洗内容和范围为全部可清洗的部件。
2. 清洗过程中使用原有清洗口，并不得损坏和污染其他设施。
3. 所采用的清洗药剂需要达到国家规定的安全、环保标准。对人体无害、无毒，废液符合环保排放。
4. 本项清洗工作结束后，成交供应商需提供第三方检测机构出具的符合相关要求的检测报告，并经甲方确认，检测费用包含在报价中。
5. 具体施工时间须根据采购人实际情况确定，供应商应考虑博物馆开放的特殊性，不得影响馆内正常办公及营业，作业时间应安排在闭馆时间。
6. 清洗施工不能对现场造成破坏和污染，因施工必须要对现场设施设备进行拆解或破坏的必须经采购人同意后实施，施工结束后恢复原状。
7. 施工过程中及时清理现场垃圾及杂物，保持现场卫生。
8. 工作中造成采购方设备损坏及相关部位损坏，负责无偿恢复。
9. 供应商在清洗过程中应采取合理措施控制现场噪音。
10. 所有清洗工作必须符合国家及行业协会制定的各项规范、标准。
11. 施工过程中所产生的安全事故及造成的损失，均由供应商承担。
12. 施工过程中应按采购人要求对主要设备清洗过程进行相关视频录像。施工过程中采购人会对清洗部位进行抽查。
13. 乙方需要编制清洗方案，经采购人批准后方可实施。（根据系统情况制定清洗方案，明确清洗步骤、使用的清洁剂要求，禁止使用腐蚀性或有毒药剂、验收标准。）
14. ★自清洗工作完成检验合格后1年内，供应商应配合相关部门检查，并按检查内容完成相关整改工作，该工作内容为免费服务，并在响应文件中做相关承诺（供应商须自拟承诺函承诺该部分并加盖公章或在采购需求偏离表中承诺无偏离）。
15. ★提供卫生学检查承诺（供应商须自拟承诺函承诺该部分并加盖公章或在采购需求偏离表中承诺无偏离）。
16. ★提供安全责任承诺（供应商须自拟承诺函承诺该部分并加盖公章或在采购需求偏离表中承诺无偏离）。
17. 工期：北京大运河博物馆（首都博物馆东馆）：不超过60天
三、服务人员标准、要求
1、服务人员应该责任心强，忠于职守，无违法犯罪记录。
2、服务人员应自觉遵守采购方单位的规章制度，服从领导，听从指挥。
3、服务人员应有相关特种作业人员证书，如特种作业操作证（作业类别包含：高处安装、维护、拆除作业），需提供有效证明材料。
四、付款方式
详见第五章合同草案条款。

