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采购标的所属行业：工业
一、采购清单
	包号
	品目号
	品目名称
	数量
	是否接受进口产品
	分品目最高限价
（万元）
	备注
（核心产品）

	1
	1-1
	定制屏风办公桌
	60件
	否
	24
	定制屏风办公桌（科级及以下），本项目核心产品

	
	1-2
	网布办公椅
	60件
	
	4.8
	

	
	1-3
	钢质组合柜
	60套
	
	7.2
	


注：供应商所报响应总价及各单价均不能超过总价及单价最高限价，否则其响应将被拒绝。
二、项目背景或简况
本项目是为保障新建博物馆文物收藏保护、展览展示、开放交流职能，满足对国际交往和公众高质量服务的需求所采购的办公家具及设施，预算金额（最高限价）36万元，预算包含所有产品验收合格前所发生的所有费用。
三、技术参数要求
★1.1要求供应商按照采购清单顺序逐项提供设计效果图及三视图（含节点图）；
★1.2因本次采购属于定制采购,中标后供应商须无条件配合采购人根据实际需求进行深化设计。(须提供承诺函原件承诺上述事项，并加盖供应商公章)
整体设计效果图要求：
	序号
	名称
	情况说明
	备注

	1
	定制屏风办公桌
	提供主要家具图片
	由供应商提供平面布置图、三视图（含节点图）、效果图各一张。
	

	2
	网布办公椅
	提供主要家具图片
	由供应商提供平面布置图、三视图（含节点图）、效果图各一张。
	

	3
	钢质组合柜
	提供主要家具图片
	由供应商提供平面布置图、三视图（含节点图）、效果图各一张。
	


2、本项目不提供平面图，供应商需线下踏勘测量（自动放弃考察的供应商将视为对项目情况已经了解，任何由于未考察造成的问题，责任将由供应商自行承担。）
3、采购产品需满足以下国家相关标准、行业标准、北京市地方标准或者其他标准、规范
GB18580室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量
GB 30981.2-2025 涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料
GB18583室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量
GB18584室内装饰装修材料木家具中有害物质限量
GB33372胶粘剂挥发性有机化合物限量
GB 17927-2024 家具阻燃性能安全技术规范
GB/T3324木家具通用技术条件
GB/T3325金属家具通用技术条件
GB/T28200钢制储物柜（架）技术要求及试验方法
GB/T38597低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求
GB/T3326家具桌、椅、凳类主要尺寸
GB/T3327家具柜类主要尺寸
GB/T35607绿色产品评价家具
GB/T38607办公家具桌台类稳定性、强度和耐久性测试方法
GB/T38611办公家具办公工作椅稳定性、强度和耐久性测试方法
GB/T31106家具中挥发性有机化合物的测定
GB/T39600人造板及其制品甲醛释放量分级
GB/T4897刨花板
GB/T15102浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板
QB/T1242家具五金件安装尺寸
QB/T2280办公家具办公椅
SB/T10990家具售后服务规范
QB/T2189-2013《家具五金杯状暗铰链》
QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》
QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》
GB/T19367-2009《人造板的尺寸测定》
注：上述标准按照最新版本执行。

4.采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求
（1）供应商所投产品要符合强制性的国家技术质量规范、国家有关安全、环保、卫生、消防安全之规定和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等要求。
	序号
	名称
	规格尺寸（mm）
	单位
	数量
	技术参数

	1
	定制屏风办公桌
	桌面尺寸1600*1600
	件
	60
	1.台面基材：采用E0级浸渍胶膜纸饰面人造板，静曲强度、内结合强度、表面结合强度、握钉力、弹性模量符合国家相关产品要求。
2.封边：与基材同色环保材料封边，封边条厚度≥1.0mm。
3.五金配件：三节静音阻尼滑轨、锁具以及连接件，配PU脚轮、尼龙脚垫。
4.屏风：屏风厚度40mm；高度1200mm。外框架采用氧化铝合金型材，厚度≥1.5，内部不允许使用人造板。屏风上部300mm采用条形磨砂玻璃，桌面以上150mm及桌面以下部分为优质麻绒面料覆面，配金属调节脚。屏风带走线功能及强弱电插座，强弱电距离≥300。
5.配木质三屉推柜、木质活动主机架、塑料键盘托各一件，配锁。
6.成品质量：满足GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》及GB 18584-2024《家具中有害物质限量》要求。

	2
	网布办公椅
	常规、高背、带扶手
	件
	60
	1.面料：尼龙网布，健康环保，具有防污、阻燃、抗静电功能。
2.泡棉：椅座内衬高回弹PU泡棉，密度≥35kg/m³。
3.胶粘剂：水基型胶粘剂，环保性能符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准要求。
4.机构组：前置式同步倾仰锁定机构，具备倾仰、锁定功能。   
5.五星脚：铝合金五星脚，半径≥350mm。
6.气压棒：升降行程≥80mm，升降达10万次无损。
7.脚轮：PU脚轮。
8.构造：椅背框采用ABS工程塑料，椅座内衬板采用E0级胶合板；带可调头枕、腰靠、扶手、脚踏。
9.成品质量：满足QB/T 2280-2016《办公椅》及GB 18584-2024《家具中有害物质限量》要求。

	3
	钢质组合柜
	1200*500*2250
（含顶柜高400）
	套
	60 
	1.钢板：采用0.8mm厚一级冷轧钢板。
2.粉末涂料：金属表面经除油除锈处理后，环保塑粉喷塑，涂层表面硬度≥H、附着力优于2级。
3.工艺要求：焊接处表面均匀，无脱焊、虚焊，焊穿、错位；金属件外观无剥落、返锈、毛刺、刃口、锐角，表面光滑、色泽均匀一致。
4.结构：薄边设计，带400mm高顶柜，金属对开门。
一侧：上部为金属框钢化玻璃对开门，内设两块活动搁板；下部为金属板对开门，门内设一块活动搁板；
另一侧：通体单开门，门内上设一块固定搁板，搁板下方加设不锈钢挂衣杆，下设一块活动搁板；
搁板长边三折弯处理、下有加强筋，门内侧设加强筋。
5.五金配件：配锌合金扣手锁，门铰可开启180°，隐藏式调节脚。
6.成品质量：满足GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》及GB 18584-2024《家具中有害物质限量》要求。



（2）所用人造板采用ENF级，甲醛释放量≤0.025mg/㎥(成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC等释放量满足GB/T35607-2024《绿色产品评价家具》、GB/T39600—2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》和GB/T39598—2021《基于极限甲醛量的人造板室内承载限量指南》要求。
（3）供应商必须在响应文件中书面承诺：中标后生产前，供应商应按采购单位要求进行各个单品的深化设计及确定所供货物的相关事项，经使用单位书面确认是否同意后方可投入生产。否则，由此产生的一切后果由中标供应商负责。
（4）供应商必须在响应文件中书面承诺：一旦中标，在生产本次采购家具的过程中，邀请采购单位代表到工厂对产品从进料、开胚、上漆、成型等一系列生产程序进行检查、监督；采购单位根据合同进度可以采用书面函件形式要求供应商对生产情况合理改进，供应商应予书面答复，并制定完整的整改措施。
供应商在保证所提供的货物在正确安装、正常运转和保养的条件下，具有符合质量要求的产品说明书。
6、项目交付时间和地点：
（1） 合同签订生效后30个日历日，完成供货、安装、调试、验收等工作。
（2） 交货地点：采购人指定地点。
（3） 供应商应承诺确保采购人限定的产品供货日期和安装日期。
7、采购标的的其他技术、服务等要求
★（1）供应商应承诺（提供承诺书原件并加盖供应商公章）：在北京市政府采购电子卖场-京华云采平台上按照成交价格修改京华云采平台货物售卖价格及提供上架链接，以保证完成本项目合同履行。如因供应商原因导致采购人无法购买本项目货物，一切损失由供应商承担。报价须符合京财资产【2011】1714 号及京财资产【2019】1128号文件的相关规定要求。
四、售后服务要求
1、产品保修期自验收合格之日起不少于六年，即产品在正常使用情况下发生质量问题时，供应商应按采购人的要求，负责对产品实行包修、包换、包退；供应商应负责更换包括但不限于易损件、五金件和产品日常维护保养。产品保修期内由于质量问题导致产品无法正常使用，供应商应接到采购人通知后按照售后服务承诺及时免费维修或更换产品，并对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，因此引发的相关风险和产生的费用将由成交供应商承担。
2、供应商确保对采购人提出的保修等质量信息，做到2小时内电话响应，对采购人提出的保修等质量信息，做到8小时内服务到位，组织维修和专业服务队伍到达现场，对产品进行保修服务。48小时内未能修复，应提供备用家具应急支持。
3、供应商应明示售后服务中心地址、电话、负责人和服务组织机构，应设置24小时服务热线电话。
4、供应商承诺提供定期巡检服务和三包期满后按优惠价格提供易损件。
五、验收服务要求
1、根据遴选文件要求、响应文件承诺、合同及质量检验机构出具的最终检验报告作为验收中标产品的依据。
2、所供产品的规格、数量符合遴选文件供应商响应承诺及采购合同约定的要求。
3、所供产品的材质、颜色符合遴选文件供应商响应承诺及采购合同约定的要求。
4、所供产品的外观完好，无严重碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵。
5、所供产品结构牢固，无安全隐患。
6、所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。
7、供应商响应承诺及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证。
8、本项目所有家具原辅材料须满足相关国标，若不同标准要求出现冲突时，以最严格的标准为准。
9、采购人将对家具生产情况进行监督检查，有权在中标人生产、安装、验收等阶段委托国家权威检测机构对本项目原辅材料和成品进行抽样检测，检测费用由中标人承担。不符合遴选文件、响应文件、采购合同和相关标准要求的将不予验收，检测不合格的，采购人将拒绝验收，且全部家具做返厂处理，所发生费用由中标人承担并赔偿采购人的所有损失。
六、付款方式
采购人向供应商预付合同价款的支付时间和额度：合同签订后5个工作日内，供应商向采购人缴纳合同价款的5%作为履约保证金（履约保证金原则上验收合格后退还，不覆盖保修期。）,且财政资金到账后10个工作日后,采购人向供应商支付不低于合同价款的50%作为首付款。
采购人向供应商支付合同价款(进度款)的付款周期、程序、支付比例或金额：全部货物通过采购人验收合格且2026年财政资金拨付到账后10个工作日内支付合同尾款。
采购人每次付款前,供应商应提供等额正规发票,否则采购人有权暂不付款且不构成违约。
如因财政资金下达时间或付款日处于采购人年终封账期内而导致采购人延期支付的，不视为采购人违约。
七、其他相关要求
★《环保专项承诺一》
根据《北京市财政局 北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381号）文件的规定，政府采购货物、工程和服务项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，应在遴选文件中明确要求参与政府采购的供应商执行符合本市和国家的VOCs含量限值标准。本项采购中，木器涂料中有害物质限量（GB18581—2020）、胶粘剂挥发性有机化合物限量（GB 33372—2020）属于强制性标准，供应商须承诺在生产过程中使用的相关材料符合本市和国家相关政策。
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